**Modèle pour l’établissement de la déclaration de performance pour les matériaux de construction pierreux selon les normes harmonisées**

* Dans le cas des produits fabriqués selon des normes harmonisées (désignées), le fabricant doit, à partir du 01.07.2015, fournir, pour chaque livraison individuelle ou pour chaque lot, une déclaration de performance pour le produit livré. Jusqu’au 30.06.2015, les clients doivent également encore accepter des déclarations de conformité. La déclaration de performance remplace la déclaration de conformité à partir du 01.07.2015.
* Le modèle ci-après permet de saisir sur une feuille A4 les déclarations de performance de quatre produits, fabriqués selon la même norme de produit de construction (p. ex. granulats pierreux pour béton des groupes de grains 0/4 mm, 4/8 mm, 8/16 mm et 16/32 mm). Bien entendu, la présentation peut être identique pour un nombre quelconque de produits fabriqués selon la même norme.
* Il est recommandé d’insérer le logo de l’entreprise dans l’en-tête de la déclaration de performance.
* La déclaration de performance doit être fournie sous forme imprimée ou électronique. Un acquéreur peut toutefois exiger la forme imprimée (OPCo, art. 9).

Les conditions de publication de la déclaration de performance sur un site Internet sont encore en cours de définition par le législateur. Cela s’applique également pour leurs délais de conservation à partir de la mise en circulation ainsi que pour les documentations techniques correspondantes (OPCo, art. 9).

**Déclaration de performance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° déclaration de performance** | | **a)** | | | |
| 1. **Code d’identification du produit** | | **b)** |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 1. **Utilisation du produit** | | **c)** | | | |
|  | |  |  |  |  |
| 1. **Fabricant** | | **d)** | | | |
|  | |  |  |  |  |
| 1. **Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit** | | **e)** | | | |
|  | |  |  |  |  |
| **6.a) Norme harmonisée**  **Instance de certification notifiée** | | **f)**  NB 2115 | | | |
|  | |  |  |  |  |
| 1. **Performance déclarée** | | | | | |
| **Code d’identification du produit** | | **b)** |  |  |  |
| **Caractéristiques** | | **Performance** | | | |
| **g)** | **h)** | **i)** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Les performances des produits susmentionnés correspondent aux performances déclarées. Seul le fabricant indiqué ci-dessus est responsable de l’établissement de la déclaration de performance, conformément aux prescriptions légales s’y rapportant.

|  |  |
| --- | --- |
| [Lieu], [Date] | [Prénom Nom]  [Fonction]  [Signature] |

**Légende:**

1. Numéro unique de la déclaration de performance pour le produit concerné. Le numéro peut se composer d’une combinaison de lettres et de chiffres ou uniquement de chiffres, et peut être librement choisi par le fabricant.
2. Le code d’identification du produit peut être p. ex. la désignation dans la liste de prix. Ce code doit être unique.
3. Bref descriptif de l’utilisation du produit, conformément à l’annexe ZA.1 de la norme harmonisée correspondante. P. ex. dans le cas de SN EN 12620 «pour la fabrication de béton utilisé dans les bâtiments, routes et autres ouvrages d’ingénierie».
4. Nom et adresse complète du fabricant.
5. Le système d’évaluation se trouve dans la norme de produits de construction correspondante (p. ex. pour les granulats pierreux «2+»).
6. P. ex. SN EN 12620:2002+A1:2008 (désignation de la norme avec l’année d’entrée en vigueur).

L’ASMP reconnaît le numéro de l’instance notifiée.

1. Liste des dimensions clés qui, conformément à l’annexe nationale, sont exigées pour un produit qui relève de la norme indiquée sous 6.a).
2. Unité de mesure de la valeur correspondante indiquée (p. ex. «kg/m3»).
3. Désignation, catégorie, valeur indiquée ou valeur de tolérance correspondant au produit. Il s’agit là des indications exigées pour un produit dans l’annexe nationale sous «Exigences/caractéristiques». Lorsqu’aucune performance de produit n’est déclarée pour une caractéristique, il convient de mentionner «NPD» (No Performance Determined).